|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E:\допуски и посадки рисунки\ТАБлица размеры и пригодность 1.jpg | | | | | | |
| 14,6 | Н |  |  |  |  |  |
| 14,7 | Н |  |  |  |  |  |
| 14,9 | Г |  |  |  |  |  |
| 15,0 | Г |  |  |  |  |  |
| 15,1 | Г |  |  |  |  |  |
| 15,2 | Г |  |  |  |  |  |
| 15,3 | Г |  |  |  |  |  |
| 15,4 | И |  |  |  |  |  |
| 15,5 | И |  |  |  |  |  |
| 15,6 | И |  |  |  |  |  |
| Размеры | 14,8 – 15,3 |  |  |  |  |  |
| допуск | 0,5 |  |  |  |  |  |

**Перечертить и заполнить таблицу (как показано в 1 столбике), это вал, определить какой из размеров годен, исправим, или брак. В нижней строчке написать наименьший и наибольший размеры и далее допуск**

**Годен – буква Г**

**Неисправимый – буква Н**

**Исправимый – буква И**