Инструмент для электромонтажных работ

Отвертки
Наиболее часто используемыми в работе инструментами являются отвертки различных типов. Они необходимы для затягивания контактных клемм, закручивания саморезов и болтов, а также при демонтаже старого оборудования Обычно у таких отверток жало сверху покрыто токонепроводящим материалом, оголенным является только кончик отвертки.
Отвертки могут иметь крестовой или плоский шлиц 
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также электриками используются индикаторные отвертки, которые помимо возможности закручивания-откручивания болтов еще и позволяют проверить наличие напряжения в проводке перед началом работ. Простая индикаторная отвертка оснащена диодной лампочкой. При прикосновении жалом отвертки к проводу, если в нем есть напряжение, лампочка будет загораться.
[image: image2.jpg]



Пассатижи или плоскогубцы  Плоскогубцы и пассатижи позволяют выполнить скрутку проводов, сделать нужный загиб провода, удержать его при проведении подсоединения и т. д.
Часто на губках пассатижей имеются заточенные лезвия для перекусывания провода, однако ими мало кто пользуется, поскольку качество среза кабеля пассатижами невысокое, при этом край провода получается несколько сжатым.
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БОКОРЕЗЫ (КУСАЧКИ)

Для перекусывания провода лучше использовать кусачки. Их лезвия имеют определенную форму, что позволяет сделать качественный срез без сжатия краев кабеля
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КРУГЛОГУБЦЫ

Основным назначением этих инструментов является формование концов проводов и сложных изгибов.

[image: image5.jpg]



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ НОЖ

Такой нож позволяет срезать поясную изоляцию провода без возможного повреждения внутренней изоляции жил.
[image: image6.jpg]



Строительный нож
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СТРИППЕР

 специальный инструмент, позволяющий быстро и качественно снять изоляцию с проводов, при этом он не повреждает жилы проводки. Его использование дает возможность проводить монтажные работы значительно быстрее.
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КЛЕЩИ   КСИ
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ПРЕСС-КЛЕЩИ  используются для соединения проводов методом опрессовки в гильзах или наконечниках.
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ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

В некоторых случаях при выполнении монтажных работ могут понадобиться гаечные ключи. Хотя в продаже есть много наборов, электрику, как правило, они не нужны. Можно ограничиться приобретением разводного ключа. Он намного легче и заменяет собой целый набор ключей различных размеров.

[image: image11.jpg]



Штангенциркуль
Определить диаметр провода (его рабочей части – жилы) можно при помощи штангенциркуля. Это особенно актуально при отсутствии маркировки провода.
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Шуруповерт

Шуруповерт - для быстрого закручивания всевозможных шурупов при монтажных работах, к примеру, для закрепления кабель-каналов, в которые будет закладываться проводка. Также при работе на удалении от источника промышленной сети удобно использовать специальные инструменты на аккумуляторах.
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Индикатор низкого напряжения (УКАЗАТЕЛЬ)
Для индикации низкого напряжения (имеется в виду сетевое напряжение 220 В) часто используются индикаторы ИНН-1, представляющие собой два щупа, в одном из которых установлена сигнальная лампа. Щупы соединены проводом. При касании ими проводов, находящихся под напряжением, лампа загорается.
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ШТРОБОРЕЗ

Штроборезом в стенах делаются небольшие углубления для прокладки в них проводки – штробы..
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ПАЯЛЬНИК  Для соединения проводов и облуживания концов многопроволочной жилы провода. При этом жилы провода становятся единым целым и не отламываются по отдельности.
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Мультиметр
Наиболее надежным прибором для измерений в электрических цепях является мультиметр. Сейчас широко используются цифровые мультиметры. Они позволяют измерить напряжение, силу тока, а также имеют возможность измерения сопротивления цепи и ее прозвонки со звуковым оповещением. Начинающим электрикам лучше приобрести недорогую модель (при выходе из строя не будет жалко). Профессиональные электрики пользуются более серьезными моделями с расширенным функционалом. 
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Помимо цифровых, до сих пор широко применяются аналоговые мультиметры.

Дрель с разными насадками и сверлами
Кроме дрели часто может потребоваться перфоратор. Он отлично подходит для сверления отверстий в камне, долбления штробов, а также для вырезания крупных отверстий под розетки, выключатели и разветвительные коробки.
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Иногда электрики используют в своей работе молоток и долото (зубило). Но при современном развитии ручного электроинструмента и его большом выборе лучше пользоваться перфоратором, так как долбить зубилом штробы очень долго и утомительно. Для долбления нельзя использовать стамески (по конструктивным соображениям). Стамески предназначены для чистовой обработки без использования молотка.

Набор коронок
Очень полезно приобрести набор коронок различных диаметров для вырезания отверстий в стенах. В эти отверстия в дальнейшем будут вставляться розетки, выключатели, распаечные коробки.

