УРОК 2
Электромонтажные материалы и изделия, используемые при электромонтажных работах

В процессе монтажа и ремонта эл. установок применяют различные материалы и изделия, которые условно делят:
1. Конструкционные материалы и изделия из них
2. Изоляционные материалы
3. Установочные и крепёжные изделия
4. Провода, шнуры, кабели

[bookmark: _GoBack]Конструкционные материалы и изделия из них. 
 В качестве конструкционных материалов чаще применяют сталь. Конструкционные материалы применяют для изготовления корпусов электрооборудования, силовых шкафов, щитов, поддерживающих конструкций и защитных конструкций.
К поддерживающим конструкциям относят кронштейны, рамы, скобы.
В качестве защитных конструкций – сети заземления, сетчатые ограждения токоведущих частей

Изоляционные материалы и изделия служат для отделения токоведущих частей друг от друга. Они являются диэлектриками, не проводят электрический ток. 
Одновременно они могут являться и поддерживающими или опорными конструкциями ( фарфоровые изоляторы)

Изоляционные материалы делят: 
1. Жидкие- трансформаторное масло
2. Твёрдые- картон, резина, стекло, пластмасса, асбест, миканит, лакоткань, гетинакс, фарфор.
3. Газообразные- воздух вакуум
Также применяют краски, лаки, эмали. Они создают плёнки, повышающие электропрочность покрываемых ими изделий, предохраняющих их от коррозии и проникновения влаги

            Установочные и крепёжные изделия
1. Гофрированные трубы из ПВХ не поддерживающие горения. Применяют для монтажа открытой и скрытой  электропроводки. Для соединения труб между собой используют соединительные муфты.
[image: https://cem73.ru/upload/iblock/fd8/fd890267e948078cca5687e43761c2fd.jpeg]
2. Накладки одно и двухлапчатые. Применяют для крепления труб, проводов, кабелей к основаниям.

[image: Описание: http://www.td-elmon.ru/sites/default/files/27.png] [image: Описание: https://elpro-vlg.ru/wp-content/uploads/2019/04/10-Armatura.jpg]

3. Разветвительные коробки для распределения проводов по разным направлениям и соединения проводов. Применяют для открытой и скрытой эл. проводки.


[image: Описание: https://remline.by/uploads/articles/41538-eletromontazhnie_raboti.jpg]


4. Установочные коробки. Предназначены для размещения розеток и выключателей в углублениях стен.
[image: Описание: https://www.oventrop.com/Pools/Images/1170w/ov_studium_elektrotechnik_dd471895-a5ef-4378-9898-0645235b4111.jpg]
5. Различные выключатели, розетки


[image: Описание: Выключатель 2-клавишный ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель |  код. ATN000752 |  Schneider Electric] [image: Описание: Розетка ATLASDESIGN, скрытый монтаж, со шторками, жемчуг |  код. ATN000449 |  Schneider Electric]
6. Дин – рейка. Служит для крепления электроаппаратов к основаниям.


[image: Описание: https://elektro.guru/wp-content/uploads/din-reyka-1.jpg]


[image: Описание: https://cache3.youla.io/files/images/720_720_out/5b/b8/5bb88ca69e94ba9de032dbf3.jpg]



7. Кабельные стяжки, хомуты, полоски- пряжки. Для бандажирования пучков проводов в одно целое и крепления одиночных проводов
[image: Описание: https://st24.stpulscen.ru/images/product/219/742/204_big.JPG] [image: Описание: Стяжка кабельная, стандартная, полиамид 6.6, голубая, TY300-50-6-100 (100шт) |  код. TY300-50-6-100 |  ABB]
8. Самоклеящиеся площадки.  Для крепления провода на ровной поверхности с помощью пластиковых кабельных хомутов.

[image: Описание: https://ogo1.ru/upload/iblock/c20/c200a653d9aced29b6cc1558197b6db6.jpeg]

9. Стальной якорь (б), полуякорь (в), крюк (а). Для крепления изоляторов к стенам и потолкам.

[image: Описание: http://domdomov.ru/images/articles/art17712/31-ccbaa678e9.jpg]

10. Электромонтажные короба, плинтусы. Применяют для прокладки в них проводов и кабелей
[image: Описание: http://www.td-elmon.ru/sites/default/files/maincatalog/main_korob.jpg]
11. Стальные лотки- для укладки на них большого количества  проводов и кабелей идущих в одном направлении.

[image: Описание: http://inyoutube.net/wp-content/uploads/2019/09/027UD3UT5CP8QGPBMIACCHKS_6059004_MG1_1.jpg]
12. Гильзы для соединения и оконцевания жил проводов и кабелей методом опрессовки
[image: Описание: https://catalog96.ru/files/images/items/43/43118z731ffb36.jpg]
13. Клеммы- для соединения проводов внутри разветвительных коробок
[image: Описание: Универсальная компактная 2-пр. клемма 0,2 - 4мм²кв. | код. 222-412 |  Wago][image: Описание: https://www.stroyportal.ru/media/cache/companies/110859/products/681518707/7813582c-8c9b-42c1-995c-3974aa6c85d1_image_large.jpg]
14. Дюбели, дюбель- гвоздь, дюбель- винт для крепления эл. Оборудования к различным основаниям. При ввёртывании шурупа в дюбель он расширяется и прочно крепится в основании.

[image: Описание: https://kakpravilnosdelat.ru/wp-content/uploads/2019/12/krepit-na-gipsokarton-tyazhelye-predmety-mozhno-glavnoe-ispolzovat-podhodyashhie-detali_novyj-razmer-768x493.png]




Задание по теме: Установочные и крепежные изделия
Вариант №1
Инструкция: 
Каждому изображенному изделию дописать название и назначение
	Изображение изделия
	Название изделия
	Назначение (применение)
изделия

	1.
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Задание по теме: Установочные и крепежные изделия
Вариант №2
Инструкция: 
Каждому изображенному изделию дописать название и назначение

	Изображение изделия
	Название изделия
	Назначение (применение)
изделия

	1. 
[image: Описание: https://kakpravilnosdelat.ru/wp-content/uploads/2019/12/krepit-na-gipsokarton-tyazhelye-predmety-mozhno-glavnoe-ispolzovat-podhodyashhie-detali_novyj-razmer-768x493.png]
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Задание по теме: Установочные и крепежные изделия
Вариант №3
Инструкция: 
Каждому изображенному изделию дописать название и назначение
	Изображение изделия
	Название изделия
	Назначение (применение)
изделия

	1.
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